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1) [image: http://img.misco.eu/Resources/images/Modules/InformationBlocks/1210/CTG/CTG-1/192643-CablesToGo-1m-Display-Port-With-Latches-small.jpg]Propojte PC s dotykovým LCD pomocí kabelu Display Port






2) Propojte PC s dotykovým LCD pomocí kabelu USB. 
Na straně PC vložte kabel do USB otvoru vedle kabelu Display Port
[image: http://media.digikey.com/Photos/Omron Elect Photos/USB-AB-6-BLK.jpg]





3) Zapojte LCD do elektrické sítě
4) Vložte do PC červený Flash Disk do otvoru pod Wi-Fi anténou
5) Zapojte PC do elektrické sítě (žlutá koncovka)
6) Po 1 minutě je sestava připravena k použití


KONEC
1) Položte prst do levého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví kolem prstu kolečko
2) Zvedněte prst a v nově zobrazeném okně se dotkněte tlačítka „Abort“ 
3) Až se na PC zhasne zelené světlo, odpojte PC a LCD z elektrické sítě.
4) Sestavu je možné rozebrat.

V PŘÍPADĚ PROBLÉMU
1) Položte prst do levého horního rohu obrazovky, dokud se neobjeví kolem prstu kolečko
2) Zvedněte prst a v nově zobrazeném okně se dotkněte tlačítka „Retry“
3) Jestliže tento postup nepomůže, volejte tel. č.: 0042 725 435 100 
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